<launch>
   <node name="serial_node" pkg="qt_pi_serial" type="serial_node" output="screen">
      <rosparam file="$(find qt_pi_serial)/config/qt_pi_arduino_params.yaml" command="load" />
   </node>
</launch>
